十一人制足球场维修量单

一、主要维修内容：

1.人工清理原有草坪、石英砂及橡胶颗粒；

2.清理需要更换的弹性垫；

3.人工配合专用机械工具牵拉移除需要更换的草坪；

4.对新的草坪底板涂胶，胶粘固定；

5.对无法拼合的位置补充新人造草补充石英砂及橡胶颗粒；

6.对更换区域补充石英砂及橡胶颗粒；

7.专用人造草坪梳理机进行整体球场梳理，补充石英砂及橡胶颗粒等。

二、维修材料量：

人造草皮约2400平米，颗粒9.6吨，沙子68吨，胶水30桶

1. 维修要求：

1、在接驳缝的过程中，按照操场的长边开始从一边往另一边进行接缝接驳，一定要注意接驳带的正反情况，同时在涂胶过程中一定要均匀涂刷待干后再进行粘合，粘合接缝准许间隙在1-2mm范围内，如若超出范围过大，就会出现明显的接缝痕迹。

2、在草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结后，用橡胶锤反复捶打，务求连接部分黏结紧密。

3、画线在进行切割时要注意切割草的宽和白色草线宽度相等，一般情况下不能超过3mm，还要注意切割的直线性。在粘合白线时，一定要将胶水均匀涂刷，使其粘贴平直、牢固。

4、当草皮摊铺拼接完毕后，草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部分，然后胶结；

5、草皮全部粘接完毕后，然后用刷草机或疏齿竹耙进行梳理。

6、在画线工程全部结束后，开始进行注砂/胶粒工程，在注砂/胶粒过程中，一定要注意注砂/胶粒的均匀度。

7、待石英砂铺装完成后，方可铺设弹性颗粒。弹性颗粒之铺设同石英砂铺设一样由外向内铺设，依5±1㎏/㎡铺设量铺设，铺装机前进速度及铺装量需平均。弹性颗粒铺设后需检查是否平整及充足，不足处需酌量添铺。